QCad Felhasználói kézikönyv
|  |  | ## Sraffozás és kitöltés CAD eszköztár: Menü: Rajzolás - Kitöltések Parancs: - Leírása: A rajz elemeivel körülhatárolt terület kitöltése mintával, vagy kifestése adott színnel. Eljárás: Készítse elő a területet határoló elemekt úgy, hogy azok egy zárt körvonalat hozzanak létre. A körvonal kötelezően zárt kell legyen, csatlakozó elemekkel, mint a 47 ábrán. Ábra 47: Határoló elemek előkészítése. Válassza ki a kitöltő mintázatok eszközt. Jelölje ki a körvonal(ak)at. Vegye figyelembe, hogy a kijelölésen belüli területeket is kitölti mintával, ha azok körvonala nincs kijelölve (48 ábra) Ábra 48: Belső szigetek kitöltésének elkerülése (jobbra). Kattintson a folytatás nyílra a CAD eszköztáron. A kitöltés beállításainak ablaka jelenik meg (49 ábra). Itt válasszon kitöltő mintát, méretező faktort és forgatási szöget. Ha inkább egy színnel szeretné kifesteni az elemet, jelölje be az "egyszínű kifestés"-t. Kattintson az 'OK' gombra a művelet elvégzéséhez. A körvonal bonyolultságától és a méretező faktortól függően a kitöltés eltarthat egy ideig. Ábra 49: Minta kiválasztása.
Copyright © 2003 RibbonSoft, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a kézikönyv a ManStyle felhasználásával készült.