QCad Felhasználói kézikönyv
|  |  | ## Körívek ### Körív középponttal, sugárral és szögekkel CAD eszköztár: Menü: Rajzolás - Körív - Közép, Pont, Szög Parancs: ki (körív) Beállítások eszköztár: Leírása: Körív szerkesztése adott középpontba, választott sugárral és kezdő, záró szögekkel. Eljárás: Válassza ki a körüljárás irányát a beállítás eszköztáron, vagy a parancssorba begépelve a `forditott` , `for` vagy `f` utasításokat. Adja meg a körív középpontját egérrel, vagy gépelje be annak koordinátáit a parancssorba. Adja meg az ív sugarát az ív egy ismert pontjára kattintva, vagy annak koordinátáinak begépelésével a parancssorba. A sugár értéke közvetlenül is begépelhető a parancssorba. Adja meg a kezdő szöget egérrel, egy pont koordinátáinak, vagy a szög értékének begépelésével. Hasonló módon adja meg a záró szögez is. ### Körív 3 pontból CAD eszköztár: Menü: Rajzolás - Körív - 3 ponttal Parancs: i3 Leírása: Használja ezt az eszközt, ha ismeri a körív kezdő- és vég-, valamint legalább egy közbülső pontját. Eljárás: Adja meg a körív kezdő pontját egérrel, vagy gépelje be annak koordinátáit a parancssorba. Adja meg a második pontot (az ív egy közbülső ismert pontját). Adja meg a körív végpontját. ### Párhuzamos ívek CAD eszköztár: Menü: Rajzolás - Körív - Párhuzamos Parancs: parhuzamos, par Beállítások eszköztár: Leírása: Ezzel az eszközzel már létező egyenes szakaszokhoz, ívekhez és teljes körökhöz szerkeszthet párhuzamosokat. Eljárás: Adja meg a párhuzamos távolságát az eredeti elemtől a beállítás eszköztáron, vagy gépelje be azt közvetlenül a parancssorba. Kattintson az elemre, amihez párhuzamost szeretne szerkeszteni. A párhuzamos az eredeti elem azon oldalán lesz, amelyiken az egér található.
Copyright © 2003 RibbonSoft, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a kézikönyv a ManStyle felhasználásával készült.