QCad Felhasználói kézikönyv
|  |  | ## Képek CAD eszköztár: Menü: Rajzolás - Képek Beállítások eszköztár: Leírása: Egy raszteres képet (bitmap) illeszt az aktuális rajzba. A képek mindig a háttérben jelennek meg. Az elmentett DXF állomány csak egy referenciát tartalmaz a képről. Ajánlott a képet és a DXF állományt egy könyvtárban tárolni. A program kezeli a PNG képek átlátszóságát. Eljárás: Válassza ki a képet, amit szeretne beilleszteni. Adja meg az átméretezés arányát a beállítás eszköztáron. Az 1.0 faktor azt jelenti, hogy a kép egy pontja egységnyi méretű lesz a rajzon. Adja meg az elforgatás szögét. Vegye figyelembe, hogy a forgatás jelentősen lassíthatja a rajzok megjelenítését a QCad-ben. Hatékonyabb, ha beszúrás előtt elforgatja az ábrát egy képszerkesztő programban. Adja meg a beillesztés pozícióját. Ez lesz a kép bal alsó sarka. Ábra 50: A képeket gyakran használják háttérnek a kézi vektorizáláshoz.
Copyright © 2003 RibbonSoft, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a kézikönyv a ManStyle felhasználásával készült.