QCad Felhasználói kézikönyv
|  |  | ## Ellipszis ### Teljes ellipszis CAD eszköztár: Menü: Rajzolás - Ellipszis - Ellipszis Gyorsbillentyű: ep Leírása: A megadott kis- és nagytengellyel, a választott középpontba ellipszist szerkeszt. Eljárás: Jelölje ki az ellipszis középpontját egérrel, vagy gépelje be a koordinátákat a parancssorba. Adja meg a nagytengely méretét annak végpontjára kattintva, ez a pont szintén része az ellipszisnek. A pontot megadhatja a koordináták begépelésével is `@50<30` formátumban, ahol 50 a távolság a középponthoz képest, és az ellipszis 30 fokos szögben áll. Adja meg a kistengely végpontját, ami szintén része az ellipszisnek. ### Ellipszis ív CAD eszköztár: Menü: Rajzolás - Ellipszis - Ellipszis ív Leírása: Ellipszis ív rajzolása a megadott középpontba, kis- és nagytengellyel, kezdő és záró szöggel. Eljárás: Jelölje ki az ellipszis középpontját egérrel, vagy gépelje be a koordinátákat a parancssorba. Adja meg a nagytengely méretét annak végpontjára kattintva, ez a pont szintén része az ellipszisnek. A pontot megadhatja a koordináták begépelésével is `@50<30` formátumban, ahol 50 a távolság a középponthoz képest, és az ellipszis 30 fokos szögben áll. Adja meg a kistengely végpontját, ami szintén része az ellipszisnek. Adja meg az ív kezdő szögét egérrel, vagy gépelje egy pont koordinátáit, vagy gépelje be a szög értékét a parancssorba. Hasonló módon adja meg a záró szöget is.
Copyright © 2003 RibbonSoft, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a kézikönyv a ManStyle felhasználásával készült.